# SMSサーバーの設定:

SMS送信にGSM Modemを使用するようADSelfService Plusを設定できます。また、Clickatell（ビルトインサポート）のようなサードパーティのSMSプロバイダーもサポートしており、SMSゲートウェイのカスタム設定も可能です。

- GSM Modem設定

- Clickatell設定

- SMSプロバイダーのカスタム設定

GSM Modemの設定

- サーバー設定 (「管理」 --> 「製品設定」 --> 「サーバー設定」) をクリックします。

- 「SMS設定」 タブをクリックします。

- SMSプロバイダーのドロップダウンボックスより、「GSM Modem」を選択します。

- 「モデムポート番号」を入力します。

- 「保存」をクリックします。

モデムポートとモデム速度の設定手順；

- GSM Modemをシリアル通信ポートへ接続します。

- 接続は、シリアルケーブルのみ使用します。

- Windowsデバイスのポート番号は、com "X" となります。例；com7、com8など。

- モデムが接続しているポート番号を入力します。例；COM1。

SMSサーバー接続の確立要件

- モデム/モバイルはSIM カードを差し込むことが可能なGCMの機能性が必要です。

- 7ビット（GSM デフォルトは英字）、8ビットとUnicode（UCS2）のサポート

この要件に該当するモデム/携帯電話がADSelfService Plusのサポート対象となります。

Clickatellの設定

SMSプロバイダーとしてClickatellを使用するには、Clickatell SMSクレジットを購入してください。SMSクレジットが用意されると、SMSプロバイダーとしてClickatellの設定を開始できます。

- サーバー設定 (「管理」 --> 「製品設定」 --> 「サーバー設定」) をクリックします。

- 「SMS設定」 タブをクリックします。

- SMSプロバイダーのドロップダウンボックスより、「Clickatell」を選択します。

- 「保存」をクリックします。

SMSプロバイダーのカスタム設定

ゲートウェイがHTTP、もしくはSMTPベースである場合、SMSゲートウェイをカスタム設定することができます。次の手順に従ってください；

- HTTPベースのSMSプロバイダー

- SMTPベースのSMSプロバイダー

HTTPベースのSMSプロバイダー:

- サーバー設定 (「管理」 --> 「製品設定」 --> 「サーバー設定」) をクリックします。

- 「SMS設定」 タブをクリックします。

- SMSプロバイダーのドロップダウンボックスより「Custom」を選択します。

- SMS経由で送信ドロップダウンボックスより「HTTP」を選択します。

- SMSを送信するHTTPメソッドについて、「ポスト」、もしくは「入手」のどちらの方法を使用するか選択します。

- SMSゲートウェイプロバイダーのHTTP URLを入力します。

- SMSプロバイダーに特化したHTTP パラメーターを入力します。

メモ：

- HTTPパラメーターを (&)記号を使用して区切ります。
  例；userName=xxx&password=yyy&mobileNumber=%mobNo%&message=%message%

- 次のパラメーターを使用できます；

- userName = API認証のユーザー名を示すパラメーター

- xxx = API認証のユーザー名

- password = API認証のパスワードを示すパラメーター

- yyy = API認証のパスワード

- mobileNumber = 受信者のパラメーター

- %mobNo% = ユーザーの携帯番号を示すマクロ

- message = メッセージのパラメーター

- %message% = SMSメッセージの内容を示すマクロ

- その他 HTTPパラメーター :SMSプロバイダーが、UnicodeやAPI IDのようなその他パラメーターを要求する場合、"&"記号を使用し、その他パラメーターを上記パラメーターと同様に取り入れます。

- SMSが無事送信されたか確認するために、プロバイダーから取得するレスポンスを入力します。

- SMSプロバイダーに特化したHTTP リクエスト ヘッダーを入力します。

- Unicode形式でSMSを送信するために、「メッセージをUnicodeに変換」オプションを選択します。

- 「保存」をクリックします。

SMTPベースのSMSプロバイダー：

- サーバー設定 (「管理」 --> 「製品設定」 --> 「サーバー設定」) をクリックします。

- 「SMS設定」 タブをクリックします。

- SMSプロバイダーのドロップダウンボックスより「Custom」を選択します。

- SMS経由で送信ドロップダウンボックスより「HTTP」を選択します。

- 差出人項目において、SMSを送信するemail IDを入力します。例：noreply@adselfserviceplus.com

- 送信先項目において、プロバイダーのメールに伴う"%mobNo%"マクロを入力します。例；%mobNo%@clickatell.com. 正確な値を確認するには、SMSプロバイダーのドキュメントを参照してください。

- 件名項目に必要な情報を入力します。一般的に、携帯番号、もしくはSMSプロバイダーに関するメッセージとなります。

- 内容項目に必要な情報を入力します。この項目内容も、SMSプロバイダーに依存します。正確な値を確認するには、SMSプロバイダーのドキュメントを参照してください。

- 「SMTPサーバー設定」をクリックします。

- SMTPサーバーの名前、もしくはIPアドレス、そしてポート番号を入力します。

- SMTPサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。

- 「保存」をクリックします。

メモ:SMTPサーバーを設定しない場合、メール設定タブで設定したメールサーバーが使用されます。

Copyright � 2011, ZOHO Corp. All Rights Reserved.
ManageEngine